|  |
| --- |
| **Причиной утечки газа может быть:**  **- неисправность плит, труб, колонок, баллонов;**  **- неправильная установка газового оборудования**  **- слабое крепление шланга;**  **- неполное закрытие крана;**  **- заливание огня водой;**  **- задувание огня сквозняком.**  1  http://tulagimnazia3.ucoz.ru/GAZ/2.jpg  **Пламя газовой плиты должно быть ровным и голубого цвета, если оно красное или желтое – надо вызывать мастера, это значит, что газ сгорает не полностью.**  **Способы обнаружения утечки газа:**  - на глаз (на поверхности мыльной воды, налитой вдоль газовых труб, в местах утечки образуются пузырьки)  - на слух (в случае сильной утечки газ вырывается со свистом)  - по запаху (характерный запах, который выделяет газ, становится сильнее вблизи места утечки)  Никогда не ищите место утечки газа с помощью открытого пламени, например, горящей спички.  http://tulagimnazia3.ucoz.ru/GAZ/6.jpg  **При появлении запаха газа в помещении следует:**  **- перекрыть кран подачи газа,**  **- незамедлительно открыть окна и двери для проветривания помещения,**  **- не использовать открытый огонь,**  **- не включать электричество и электрические приборы,**  **- выдернуть телефонный шнур из розетки.**  http://tulagimnazia3.ucoz.ru/GAZ/3.jpg  **При отравлении любым газом:**  **- болит, кружится голова;**  **- темнеет в глазах;**  **- шум в ушах;**  **- подкатывает тошнота.**  **Не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра, если они не имеют соответствующей автоматики и не рассчитаны на непрерывную работу.**  http://tulagimnazia3.ucoz.ru/GAZ/5.jpg  **Запрещено!**  **- нельзя загромождать газовую плиту посторонними предметами, класть возле нее и в сушильный шкаф легковоспламеняющиеся предметы (тряпки, бумагу и т.п.).**  **- нельзя оставлять без присмотра газовую плиту с зажженными горелками, а также использовать ее для обогрева помещения.**  **- нельзя привязывать над газовой плитой веревки для развешивания белья и других вещей.**  **- недопустимо заливание горелок жидкостями.**  &acy;&lcy;&softcy;&tcy;  **ПОМНИТЕ!**   * обычно утечки газа происходят в результате пробоя шланга, соединяющего газопровод с плитой, * разгерметизации резьбовых соединений, * забывчивости людей, оставляющих открытыми вентили, * шалости детей, * заливания пламени водой, перелившейся через край посуды.   **Не используйте газовые плиты для отопления, а помещения, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.**  **По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах, вентили перед ними, а при пользовании баллонами - и вентили баллонов;**  **Регулярно проверяйте герметичность шлангов и резьбовых соединений на трубах с помощью мыльной пены;**  **Содержите газовую плиту в чистоте;**  **Уходя из квартиры, перекрывайте газ на трубе газопровода или закручивайте вентиль на газовом баллоне.**  **ПОМНИТЕ!**  ***Взрыв бытового газа в помещении может стать причиной обрушения***  ***здания или его части,***  ***возникновения пожара,***  ***травмирования и гибели людей!***  *&Kcy;&acy;&rcy;&tcy;&icy;&ncy;&kcy;&acy; 21 &icy;&zcy; 3288*  **ПОМНИТЕ!**  **Для вызова аварийной газовой службы в телефонных сетях**  **населенных пунктов**  **устанавливается единый номер — 04.**  **Для вызова с сотовых телефонов устанавливается единый номер — 104.** |

**Государственное казенное образовательное учреждение дополнительного**

**профессионального образования**

**«Учебно-методический центр**

**по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Краснодарского края»**



[***Правила пользования газом в быту***](http://tulagimnazia3.ucoz.ru/GAZ/pamyatka-gaz.pdf)

***г. Краснодар***